Waar daar oorhoofse kraglyne is, is die elektrisiteitstoevoer afgesluit, of is
n Steier moet nooit as 'n leer gebruikword nie.
Word geskikte gehoorbeskerming verskaf en in raserige areas gedra? Word vibrerende gereedskap behoorlik in stand gehou?
Word geskikte brandblussers verskaf?
Behandeling vir 'n beseerde knie.
Elektrisiteitsbeheerkaste moet altyd bedek en behoorlik gesluit word.
Pretoria Tel: 309 5000
Tel: 861 6130 Tel: 747 9601 Tel: 898 3340 Tel: 744 9000 Tel: 788 3281 Tel: 345 6300 Tel: 497 3000 Tel: 975 9301 Tel: 814 7095 Tel: 781 8144 Tel: 766 2000 Tel: 444 7631 Tel: 988 2626 Tel: 939 1200 Tel: 365 3700 Tel: 981 0280 Tel: 430 0000
