Izidingo zezimoto ezisebenzisa uphethilomu njengoba uphetholo oxutshwe nomthofu uqedwa zingahlukaniswa ngezindawo njengalezo ezihamba ngasogwini nalezo esisebenza phakathi nezwe.
Izimoto ezakhiwe ngaphambi kuka 1996 - Sebenzisa I-93 RON okunguphetholo onokufakwe esikhundleni somthofu (ULP). Bheka ishadi elikhombisa ukuhambisana noma ukhulume nabalungisi bezimoto ebaseduze nawe ukuze uzwe noma kudingeka usebenzise okwesekela okuvimbela I-VSR uma imoto isebenza ngenjini enesivinini esiphezulu ku-ULP.
Izimoto ezakhiwe ngemuva kuka 1996 - Sebenzisa uphetholo engaxutshiwe nomthofu onezinga elifanele le-RON. Bheka ulwazi lwe-Naamsa ezindaweni zokulungisa izimoto eziseduze nawe ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Izimoto ezakhiwe ngaphambi kuka 1996 - Sebenzisa uphetholo ongaxutshiwe nomthofu onezinga elifanele le-RON. Bheka ulwazi lwe-NAAMSA ezindaweni zokulungisa izimoto eziseduze nawe ukuze uthole ulwazi ngokuthi kudingekile yini usebenzise okwesekela okuvimbela I-VSR uma imoto isebenza ngenjini enesivinini esiphezulu.
Qaphela. Ezinye izimoto zingadinga ukulungiswa izinjini. Ukuze uthole eminye imininingwane, bheka ulwazi lwe-NAAMSA ezindaweni zokulungiswa kwezimoto eziseduze nawe, uthole nezaluleko.
Izimoto ezakhiwe ngemuva kuka 1996 - Sebenzisa uphethilomu ongaxutshiwe nomthofu onezinga elifanele le-RON.
Izincomo ngesithako i-octane esiqukethwe kulwazi lwe-Naamsa zingezezinjini eziphethwe kahle ezisesimweni sazo esilungile. Izinjini esezike zaguqulwa ngandlela thize zasuka esimweni sazo zingadinga esinye isithako esehlukile se-actane.
Uma injini noma ikhanda lenjini like laguqulwa, kungenzeke kufanele kufakwe ivalufu ezohambisana noma ezovumelana nophetholo ongafakiwe umthofu.
